**徐州市迎宾大道高架快速路工程项目**

承包单位 中铁四局集团有限公司 合同段号 {SectionCode}

监理单位 {Supervisor} 编 号 {input\_hgl\_1}

**箱涵浇筑现场质量检验报告单**

C-1-35

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | ｛input\_gcmc｝ | | | 施工单位 | | 施工时间 | | ｛input\_date\_3｝ | |
| 检验时间 | | ｛input\_date\_4｝ | |
| 桩号及部位 | | {PileNo}  {JYPName} | | | 监理单位 | | 检验时间 | | ｛input\_date\_5｝ | |
| 项次 | 检验项目 | | | | 规定值或  允许偏差 | 施工单位自检 | | | 监理单位抽检 | |
| 结果 | 频率 | | 结果 | 频率 |
| 1△ | 混凝土强度（MPa） | | | | C30 | ｛select\_1｝ | 按附录D检查 | | ｛select\_2｝ | ≥自检频率的20% |
| 2 | 高度(mm) | | | | ±50 | ｛select\_3｝ | 尺量：检查3个断面 | | ｛select\_4｝ | ≥自检频率的20% |
| 3 | 宽度(mm) | | | | ±50 | ｛select\_5｝ | 尺量：检查3个断面 | | ｛select\_6｝ | ≥自检频率的20% |
| 4△ | 顶板厚(mm) | | 明涵 | | 不小于设计值 | ｛select\_7｝ | 尺量：检查3~5处 | | ｛select\_8｝ | ≥自检频率的20% |
| 暗涵 | | ｛select\_9｝ | ｛select\_10｝ | / |
| 5 | 侧墙和底板厚(mm) | | | | 不小于设计值 | ｛select\_11｝ | 尺量：检查3~5处 | | ｛select\_12｝ | ≥自检频率的20% |
| 6 | 平整度(mm) | | | | 5 | ｛select\_13｝ | 2m直尺：2处x3尺/10m | | ｛select\_14｝ | ≥自检频率的20% |
| 结论：｛input\_16｝ | | | | | | | | | | |
| 监理工程师： | | | |  | | | | {input\_date\_1} | | |
| 承包人： | | | |  | | | | {input\_date\_2} | | |