**徐州市迎宾大道高架快速路工程项目**

承包单位 中铁四局集团有限公司 合同段号 {SectionCode}

监理单位 {Supervisor} 编 号 {input\_hgl\_1}

**桥面防水层现场质量检验报告单**

C-2-68

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | {input\_gcmc} | | | 施工单位 | 施工时间 | | {input\_date\_3} | |
| 检测时间 | | {input\_date\_4} | |
| 桩号及部位 | {PileNo}  {JYPName} | | | 监理单位 | 检验时间 | | {input\_date\_5} | |
| 项次 | 检验项目 | 规定值或允许偏差 | | 施工单位检测 | | | 监理单位检验 | |
| 检测结果 | 频率 | | 检验结果 | 频率 |
| 1△ | 防水涂膜厚度（mm） | ±0.1 | | {select\_1} | 每200㎡测4点或按材料用量推算 | | {select\_2} | ≥自检频率的20% |
| 2△ | 粘结强度（MPa） | 不小于设计要求且≥0.3（常温），≥0.2（气温≥35℃） | | {select\_3} | 每200㎡测4点（拉拔速度：10mm/min） | | {select\_4} | ≥自检频率的20% |
| 3△ | 抗剪强度（MPa） | 不小于设计要求且≥0.4（常温），≥0.3（气温≥35℃） | | {select\_5} | 1组3个（剪切速度：10mm/min） | | {select\_6} | ≥自检频率的20% |
| 4△ | 剥离强度（MPa） | 不小于设计要求且≥0.3（常温），≥0.2（气温≥35℃） | | {select\_7} | 1组3个（剥离速度：10mm/min） | | {select\_8} | ≥自检频率的20% |
| 结论：{input\_9} | | | | | | | | |
| 监理工程师： | | |  | | | {input\_date\_1} | | |
| 承包人： | | |  | | | {input\_date\_2} | | |