**徐州市迎宾大道高架快速路工程项目**

承包单位 中铁四局集团有限公司 合同段号 {SectionCode}

监理单位 {Supervisor} 编 号 {input\_hgl\_1}

**桥面铺装现场质量检验报告单**

C—2—70

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | {input\_gcmc} | | | 施工单位 | | 施工时间 | | {input\_date\_3} | |
| 检测时间 | | {input\_date\_4} | |
| 桩号及部位 | | {PileNo}  {JYPName} | | | 监理单位 | | 检验时间 | | {input\_date\_5} | |
| 项次 | 检验项目 | | | 规定值或允许偏差 | 施工单位检测 | | | | 监理单位检验 | |
| 检测结果 | 频率 | | | 检验结果 | 频率 |
| 1△ | 混凝土强度(MPa) | | | C30 | {select\_1} | 按附录D检查 | | | {select\_2} | ≥自检频率的20% |
| 2△ | 厚度（mm） | | | +10,-5 | {select\_3} | 对比桥面浇筑前后标高检查：每100m查5处 | | | {select\_4} | ≥自检频率的20% |
| 3△ | 平整度（mm） | | | 5 | {select\_5} | 3m直尺：每100m测3处×3尺 | | | {select\_6} | ≥自检频率的20% |
| 4 | 横坡（％） | | | ±0.15 | {select\_7} | 每100m检查3个断面 | | | {select\_8} | ≥自检频率的20% |
|  |  | | |  |  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 结论：{input\_9} | | | | | | | | | | |
| 监理工程师： | | |  | | | | | {input\_date\_1} | | |
| 承包人： | | |  | | | | | {input\_date\_2} | | |