河北丰宁抽水蓄能电站

超前管棚单元工程质量等级评定表

项目名称：{SectionName}

合同编号：{ContractCode} 编号：{JYPCode}

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称及编号 | | | | | | | | {DWName} {DWCode} | | | | | | | 单元工程量 | | | {input\_gcl} | | | |
| 分部工程名称及编号 | | | | | | | | {FBName} {FBCode} | | | | | | | 起止桩号 | | | {PileNo} | | | |
| 起止高程 | | | {Altitude} | | | |
| 单元工程名称、部位及编号 | | | | | | | | {DYName} {JYPName} {DYCode} | | | | | | | 评定日期 | | | {input\_date\_1} | | | |
| 施工依据 | | | | | | | | {BuildBase} | | | | | | | | | | | | | |
| 项类 | 检查项目 | | | | | | 质量标准 | | | | | | | 检测结果 | | | | | | | |
| 主控  项目 | 1 | 材质类型规格 | | | | | 符合设计和规范要求 | | | | | | | {input\_1} | | | | | | | |
| 2 | 钢管入岩长度 | | | | | 不得短于设计长度的95% | | | | | | | {input\_2} | | | | | | | |
| 3 | 钢管注浆 | | | | | 密实，强度不小于设计值 | | | | | | | {input\_3} | | | | | | | |
| 4 | 浆液配合比 | | | | | 符合设计要求 | | | | | | | {input\_4} | | | | | | | |
| 项类 | 检测项目 | | | | | | 质量标准 | | | | | | | 实测点数 | | | 合格数点 | | | | 合格率（%） |
| 一般  项目 | 1 | 钢管间距(mm) | | | | | ±50mm | | | | | | | {input\_5} | | | {input\_6} | | | | {input\_hgl\_1} |
| 2 | 孔径(mm) | | | | | 大于管径20mm | | | | | | | {input\_7} | | | {input\_8} | | | | {input\_hgl\_2} |
| 3 | 孔深(mm) | | | | | ±50mm | | | | | | | {input\_9} | | | {input\_10} | | | | {input\_hgl\_3} |
| 4 | 倾角（0） | | | | | 符合设计要求 | | | | | | | {input\_11} | | | {input\_12} | | | | {input\_hgl\_4} |
| 5 | 注浆压力(MPa) | | | | | 初压0.3～0.5  终压0.6～1.0 | | | | | | | {input\_13} | | | {input\_14} | | | | {input\_hgl\_5} |
| 检测  结果 | | 主控项目 | | | | {input\_15} | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般项目 | | | | 共检测{input\_hgl\_6}点，其中合格{input\_hgl\_7}点，合格率{input\_hgl\_8}% 。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评定  标准 | | 合格 | | | | 主控项目符合质量标准，一般项目不少于70%的检查点符合质量标准。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 优良 | | | | 主控项目符合质量标准，一般项目不少于90%的检查点符合质量标准。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施工单位自评意见 | | | | | | | | | | 自评质量等级 | | | 监理单位复核意见 | | | | | | | 核定质量等级 | |
| 主控项目：{input\_hgl\_9}质量标准;  一般项目：{input\_hgl\_10}质量标准，检查项目实测点合格率{input\_hgl\_11}%。 | | | | | | | | | | {input\_hgl\_15} | | | 主控项目：{input\_hgl\_12}质量标准;  一般项目：{input\_hgl\_13}质量标准，检查项目实测点的合格率{input\_hgl\_14}%。 | | | | | | | {input\_hgl\_result} | |
| 施工单位 | | | {Constructor} | | | | | | | | | | 监理单位 | | | 浙江华东工程咨询有限公司  丰宁抽水蓄能电站工程建设监理中心 | | | | | |
| 初检负责人 | | | | | 复检负责人 | | | | | | 终检负责人 | | 监理工程师 | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | |  | |  |  |  | | | | | |  | | |
| {input\_date\_2} | | | | | {input\_date\_3} | | | | | | {input\_date\_4} | | {input\_date\_5} | | | | | | | | |