**徐州市迎宾大道高架快速路工程项目**

承包单位 中铁四局集团有限公司 合同段号 {SectionCode}

监理单位 {Supervisor} 编 号 {input\_hgl\_1}

**钻孔桩现场质量检验报告单**

C—2—5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | {input\_gcmc} | | | | | 施工单位 | 施工时间 | | {input\_date\_3} | |
| 检测时间 | | {input\_date\_4} | |
| 桩号及部位 | | {PileNo}  {JYPName} | | | | | 监理单位 | 检验时间 | | {input\_date\_5} | |
| 项次 | 检验项目 | | | | | 规定值或允许偏差 | 施工单位检测 | | | 监理单位检验 | |
| 检测结果 | 频率 | | 检验结果 | 频率 |
| 1△ | 混凝土强度(MPa) | | | | | {input\_4} | {input\_5} | 按附录D检查 | | {input\_6} | {input\_7} |
| 2△ | 桩位  （mm） | | 群桩 | | | 100 | {input\_8} | 每桩检查 | | {input\_9} | 每桩检查 |
| 排架桩 | 允许 | | 50 | {input\_16} | {input\_17} |
| 极值 | | 100 | {input\_18} | {input\_19} |
| 3△ | 沉淀厚度  （mm） | | 摩擦桩 | | | 符合设计规定，设计未规定按施工规范要求 | {input\_10} | 每桩检查 | | {input\_11} | 每桩检查 |
| 支承桩 | | | {input\_12} | {input\_20} |
| 4 | 钢筋骨架底面高程（mm） | | | | | ±50 | {input\_13} | 每桩检查 | | {input\_14} | 每桩检查 |
| 结论：{input\_15} | | | | | | | | | | | |
| 监理工程师： | | | | |  | | | | {input\_date\_1} | | |
| 承包人： | | | | |  | | | | {input\_date\_2} | | |