**徐州市迎宾大道高架快速路工程项目**

承包单位 中铁四局集团有限公司 合同段号 {SectionCode}

监理单位 {Supervisor} 编 号 {input\_hgl\_1}

**桥头搭板现场质量检验报告单**

C-2-73

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | {input\_gcmc} | | | | 施工单位 | 施工时间 | | | {input\_date\_3} | |
| 检测时间 | | | {input\_date\_4} | |
| 桩号及部位 | {PileNo}  {JYPName} | | | | 监理单位 | 检验时间 | | | {input\_date\_5} | |
| 项次 | 检验项目 | | | 规定值或允许偏差 | 施工单位检测 | | | | 监理单位检验 | |
| 检测结果 | | 频率 | | 检验结果 | 频率 |
| 1△ | 混凝土强度（MPa） | | | C30 | {select\_1} | | 2组/构件 | | {select\_2} | ≥自检频率的20% |
| 2 | 枕梁尺寸（mm） | 宽、高 | | / | {select\_3} | | / | | {select\_4} | / |
| 长 | | / | {select\_5} | | / | | {select\_6} | / |
| 3 | 板尺寸（mm） | 长、宽 | | ±30 | {select\_7} | | 各查2~4处 | | {select\_8} | ≥自检频率的20% |
| 厚 | | ±10 | {select\_9} | | 检查4~8处 | | {select\_10} | ≥自检频率的20% |
| 4 | 顶面高程（mm） | | | ±2 | {select\_11} | | 测量5处 | | {select\_12} | ≥自检频率的20% |
| 5 | 板顶纵坡（%） | | | 0.3 | {select\_13} | | 测量3~5处 | | {select\_14} | ≥自检频率的20% |
| 结论：{input\_15} | | | | | | | | | | |
| 监理工程师： | | |  | | | | | {input\_date\_1} | | |
| 承包人： | | |  | | | | | {input\_date\_2} | | |