**徐州市迎宾大道高架快速路工程项目**

承包单位 中铁四局集团有限公司 合同段号 {SectionCode}

监理单位 {Supervisor} 编 号 {input\_hgl\_1}

**交通标志现场质量检验报告单**

C-3-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | ｛input\_gcmc｝ | | | 施工单位 | | 施工时间 | | ｛input\_date\_3｝ | |
| 检测时间 | | ｛input\_date\_4｝ | |
| 桩号及部位 | | {PileNo}  {JYPName} | | | 监理单位 | | 检验时间 | | ｛input\_date\_5｝ | |
| 项次 | 检验项目 | | | 规定值或允许偏差 | 施工单位检测 | | | | 监理单位检验 | |
| 检测结果 | 频率 | | | 检验结果 | 频率 |
| 1 | 标志外形尺寸（mm） | | | ±5 | ｛select\_1｝ | 100% | | | ｛select\_2｝ | 30% |
| 标志底板厚度（mm） | | | ≮2 | ｛select\_3｝ | 100% | | | ｛select\_4｝ | 30% |
| 2 | 标志汉字、数字、拉丁字的字体及尺寸（mm） | | | 符合设计 | ｛select\_5｝ | 100% | | | ｛select\_6｝ | 30% |
| 3 | 标志面反光膜等级及逆反射系数（cd·lx-1·m-2） | | | 符合设计 | ｛select\_7｝ | 100% | | | ｛select\_8｝ | 30% |
| 4 | 标志板下缘至路面净空高（mm） | | | ﹢100,0 | ｛select\_9｝ | 100% | | | ｛select\_10｝ | 30% |
| 5 | 立柱竖直度（mm/m） | | | ±3 | ｛select\_11｝ | 100% | | | ｛select\_12｝ | 30% |
| 6 | 标志金属构件镀层厚度 | | | ≥78 | ｛select\_13｝ | 100% | | | ｛select\_14｝ | 30% |
|  |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 结论：｛input\_16｝ | | | | | | | | | | |
| 监理工程师： | | |  | | | | | {input\_date\_1} | | |
| 承包人： | | |  | | | | | {input\_date\_2} | | |