**徐州市迎宾大道高架快速路工程项目**

承包单位 中铁四局集团有限公司 合同段号 {SectionCode}

监理单位 {Supervisor} 编 号 {input\_hgl\_1}

**路面标线现场质量检验报告单**

C-3-4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | ｛input\_gcmc｝ | | | 施工单位 | | 施工时间 | | ｛input\_date\_3｝ | |
| 检测时间 | | ｛input\_date\_4｝ | |
| 桩号及部位 | | {PileNo}  {JYPName} | | | 监理单位 | | 检验时间 | | ｛input\_date\_5｝ | |
| 项次 | 检验项目 | | 规定值或允许偏差 | | 施工单位检测 | | | | 监理单位检测 | |
| 检验结果 | 频率 | | | 检验结果 | 频率 |
| 1 | 标线长度（mm） | | ±40 | | ｛select\_1｝ | 100% | | | ｛select\_2｝ | 30% |
| 2 | 标线宽度（mm） | | ﹢8,0 | | ｛select\_3｝ | 100% | | | ｛select\_4｝ | 30% |
| 3 | 标线厚度（mm） | | ﹣0.1，﹢0.5 | | ｛select\_5｝ | 100% | | | ｛select\_6｝ | 30% |
| 4 | 标线横向偏位（mm） | | ±30 | | ｛select\_7｝ | 100% | | | ｛select\_8｝ | 30% |
| 5 | 标线纵向间距（mm） | | ±20 | | ｛select\_9｝ | 100% | | | ｛select\_10｝ | 30% |
| 6 | 标线剥落面积 | | 0～3% | | ｛select\_11｝ | 100% | | | ｛select\_12｝ | 30% |
| 7 | 反光标线逆反射系数（cd·lx-1·m-2） | | 白色标线≥150 黄色标线≥100 | | ｛select\_13｝ | 100% | | | ｛select\_14｝ | 30% |
| 结论：｛input\_16｝ | | | | | | | | | | |
| 监理工程师： | | | |  | | | | {input\_date\_1} | | |
| 承包人： | | | |  | | | | {input\_date\_2} | | |